# Dotazy a odpovědi k předchozímu VŘ

1. V zaslaném výkazu výměr je pod pol. č. 10 (Ubytovací část), 14 (Restaurační část) uvedena D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily atd. V zaslané PD chybí výkresy pohledů na objekt a ve výkazu výměr výpočet lišt z kterého se da určit výsledná cena položky. Je možné tyto podklady doplnit?


*Výkresy pohledů byly doplněny a jsou přílohou k tomuto dokumentu. Co se týče lišt jde především o lišty na stěnách prodlužující dřevěné zábradlí balkónů až po hranu střechy viz přiložený screenshot. Délky jednotlivých lišt jsou:*

*Na delší (méně svažité) straně 5x(4,7 + 5,0 + 5,3 + 5,6 + 5,9) m + 4x3,45 m tzn. 146,4 m délky*

*Na kratší (strmější) straně 2x(3,3 + 3,5 + 3,7 + 3,9 + 4,1) m + 2x (1,5 + 1,7 + 1,9 + 2,1 + 2,3) m tzn. 56 m délky.*

*Celkově jde o 202,4 m dřevěných lišt viz čelní strana restaurační části v přiloženém screenshotu. APU profily od demontovaných oken.*

Pol. č.14 obsahuje dřevěný obklad na stěně v 1.NP o celkové ploše 48,5m2 (za strany zásobování kuchyně)



Obrázek : Model stávajícího stavu objektu

1. V zaslaném výkazu výměr je pod pol. č. 19 (Ubytovací část), 23 (Restaurační část) uvedeno Prachotěsná přepážka – montáž a demontáž. V PD se nám tento prvek nepodařilo najít. Je možné položku lépe vysvětlil? (Rozměry, umístění, počet atp.)

*Položka je určena k zamezení poškození prostor, nedotčených stavebními úpravami - dodavatel sám zváží, jak tomu dokáže zabránit a dle toho, opatření, uvedené v položce , zrealizuje.*

*Doporučeno – jednostranně opláštěná SDK příčka bez tmelení, případně SDK desky nahradit OSB deskou, zárubeň do SDK, dveře plné , opatřené kováním, zamezujícím vniku nepovolaných osob.*

1. V zaslaném výkazu výměr je pod pol. č. 20 (Ubytovací část), 24 (Restaurační část) uvedeno Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky. V PD se nám tento prvek nepodařilo najít. Je možné položku lépe vysvětlil? (Rozměry, umístění, atp.)

*Dtto viz předchozí dotaz*

1. V zaslaném výkazu výměr je pod pol. č. 27 (Ubytovací část) uvedeno Údržba povlakové krytiny střech nad 30° ostatní příplatek k ceně za sklon přes 45° do 60°. V položce jsou obsaženy dvě sloučené položky – Údržba krytiny a příplatek k ceně. Má uchazeč ocenit obě práce. Pokud ano, co si představit pod údržbou povlakové krytiny?

*Jedná se pouze o příplatek za sklon*

1. V zaslaném výkazu výměr je pod pol. č. 41 (Ubytovací část), 43 (Restaurační část) uvedeno Klempířské výrobky - rozsah viz TZ a výkresová část, 3% z PSV. Má uchazeč dodržet při ocenění této položky 3% z PSV jak je psáno v názvu, nebo má ocenit dle své kalkulace. Pokud bude požadována kalkulace je třeba dodat výpis klempířských prvků s výpočtem co zadavatel požaduje ocenit.

*Doplněn Výpis klempířských prvků*

1. V zaslaném výkazu výměr je pod pol. č. 4 (Ubytovací část), 5 (Restaurační část) uvedeno Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele. Co přesně položkou zadavatel myslí? Zapravení ostění po zhotovení nových výplní otvorů?

*Ano*

1. V zakázce se demontuje stávající Výtah. Bylo by možné blíže specifikovat demontovanou konstrukci?

*Jedna se o výtahovou kabinu pro 4 osoby vedoucí z 1.PP do 7.NP, demontáž včetně výtahových vodících ližin a strojovny výtahu bližší dokumentace není k dispozici. Výrobcem výtahu jsou: Výtahy s.r.o. - Velké Meziříčí. – doplněno do výkazu*

1. V zaslaném výkazu výměr je pod pol. č. 65 (Ubytovací část), 55 (Restaurační část) uvedena D + M přemístění a úprava hromosvodu. Je možné rozsah vyměňované soustavy více specifikovat? Jedná se o výměnu hromosvodu za nový?

*Jde o demontáž stávajícího hromosvodu a po zateplení osazení zpět.*

*Délky kabelového vedení hromosvodu:*

*Restaurační část SO02: 116,4m*

*Hlavní objekt SO01:132,5 m*

*Propojovací chodba: 79,8m*

*Umístění viz přiložené JPG (červeně demontované a zpětné osazené, modře ponechané stávající bez nutnosti s nimi něco dělat)*

*Dospecifikováno i do VV*