**Příloha č. 2**

**SPECIFIKACE DODÁVKY**

pro zakázku na dodávku s názvem

**„Dodávka bílé rašeliny a dřevěného vlákna – II.“**

Níže jsou uvedeny požadované parametry materiálu:

**Rašelina bílá frézovaná**

* frakce 0-40 mm,
* obsah částic pod 0,1 mm max. 5%,
* H1-H3 stupeň rozložení podle von Post.

Obsah rizikových prvků splňuje limity v mg/kg sušiny:

* kadmium 2,
* olovo 100,
* rtuť 1,0,
* arsen 20,
* chrom 100,
* měď 100,
* nikl 50,
* zinek 300.

Balení big bal – objem 5 nebo 6 m3 podle ČSN EN 12580 na dřevěné paletě

Vykládka: vykládku ze standardního LKW jež je možné vykládat ze tří stran standardním vysokozdvižným vozíkem, zajišťuje kupující. V případě dodávky zboží v LKW typu FRIGO (chladírenské auto) je prodávající povinen materiál vyložit na rampu kupujícího.

**Dřevěné vlákno vhodné pro výrobu pěstebních substrátů**

* vyrobené z chemicky neupravené dřevní štěpky bez znečištění,
* obsah částic pod 0,1 mm max. 5%,

Obsah rizikových prvků splňuje limity v mg/kg sušiny:

* kadmium 2,
* olovo 100,
* rtuť 1,0,
* arsen 20,
* chrom 100,
* měď 100,
* nikl 50,
* zinek 300.

Způsob dodání: dodání volně ložené, objem stanoven podle ČSN EN 12580.

Vykládku zajišťuje dopravce z návěsu typu walking floor.