**Příloha č. 2a**

# **TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

pro veřejnou zakázku na dodávku s názvem

**„Pořízení vnitřního vybavení II“**

**dílčí část 1: Vybavení prádelny**

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry požadovaného vybavení prádelny. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální či jako přesně daná hodnota nebo vlastnost. Zadavatel požaduje, aby nabízená technologie splňovala požadavky uvedené v tabulce.

Do prázdné kolonky účastník doplní:

* v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)
* v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE), bude nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.

***Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poptávané plnění** | **Počet ks** | **Značka a typ nabízeného plnění** |
| **Pračka** | **1 ks** |  |
| **Sušička** | **1 ks** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadavky** | **Jednotka** | **Vepište číselnou hodnotu,**  **příp. ANO/NE** |
| **Pračka, 1 ks** | | | |
| Předem plnitelná pračka s odstředivkou | ANO | -- |  |
| Stojan pod pračku rozměry | 10-15 | cm |  |
| Nerezový buben a vana | ANO | -- |  |
| Kapacita prádla | min. 13 | KG |  |
| Objem bubnu | min. 130 | l |  |
| Počet programů pro různé druhy textilií | min. 10 programů | -- |  |
| Funkce odloženého startu a ukazatel zbývajícího času programu | ANO | -- |  |
| Připojení na tekuté čistící prostředky | min. 5x signál,  min. 5x vstup pro tekutý čistící prostředek | -- |  |
| Systém automatické úspory (vážení prádla, množství vody a čistících prostředků) – nezávislý na obsluze | ANO | -- |  |
| Násypka na možnost použití sypkých detergentů | ANO | -- |  |
| Odstřeďování | Min. 1000 | Ot/min |  |
| Výpustný ventil zadní stěna pračky DN 70 | ANO | -- |  |
| Připojení vody studená „s ¾“ kohout | ANO | -- |  |
| Elektrické připojení a ohřev | 13 - 15 | kW |  |
| Třífázový asynchronní motor s frekvenčním měničem, jištění 3x 16A | ANO | -- |  |
| Rozměry (ŠxHxV) | Max. 950x900x1400 | mm |  |
| Záruka na všechny díly včetně spirál mimo gumových části a těsnění | Min. 36 | měsíců |  |
| Životnost přístroje garantovaná výrobcem | min. 30.000 | provozních hodin |  |
| **Sušička, 1 ks** | | | |
| Kapacita plnění | 13-20 | kg |  |
| Objem bubnu | Min 325 | l |  |
| Elektrický ohřev | ANO |  |  |
| Digitální displej | ANO |  |  |
| Celkový příkon | Max 19,5 | kW |  |
| Odtah horkého vzduchu vlastním ventilátorem | ANO |  |  |
| Rozměry (ŠxHxV) | Max. 910x1250x1800 | mm |  |
| Buben z nerezové oceli s možností reverzace | ANO |  |  |
| Prachový filtr a velký filtr na žmolky | ANO |  |  |
| Programy pro různé textilie | min. 12 programů, včetně programu sušení studeným vzduchem |  |  |
| Délka programu | Max. 38 | minut |  |
| Hlučnost | Max. 75 | dB |  |
| Životnost přístroje garantovaná výrobcem | Min. 30.000 | provozních hodin |  |
| Záruka na všechny díly včetně tepelných spirál (neplatí na gumové části a těsnění) | Min. 36 | Měsíců |  |

Dodavatel: ………………..

Zastoupený:………………………

Sídlo/místo podnikání:………………….

IČO: …………………………..

**čestné prohlašuje, že jím nabízené plněné má požadované vlastnosti a splňuje výše uvedené požadavky.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis oprávněné osoby